局放通信单元、采集单元ID号编号规则

1. 按16进制进行编排
2. 共8位排列，每位从0～F排列

□ □□ □ □ □□□

序号（001～FFF）

批号（1～F）

月份（1～C）

年份（01～FF）

硬件版本号（1～F）

**举例说明：**

**31311004：表示产品的硬件版本号为3，13年1月份生产的，批号为1，序号为004。**